产能置换方案（容缺办理用）

海城军刚耐火材料有限公司年产11万吨轻烧氧化镁悬浮炉建设项目产能置换方案如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | 单位：万吨/年 | | | | | |
| 建设项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | | 建设地址 | 统一社会信用代码 | 主体设备（生产线）名称 | | 规格型号  及数量 | | | | 主要产品 | | 设计  产能 | 开工时间 | | 投产  时间 | |
| 海城军刚耐火材料有限公司（原海城市军刚中档镁砂有限公司） | | | 海城市牌楼镇 | 91210381241602475F | 悬浮炉 | | 单炉燃料供热量42000-58400万千卡/日，1座 | | | | 轻烧氧化镁 | | 11 | 2026年4月 | | 2027年4月 | |
| 退出产能情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目1 | | 企业情况 | | 企业名称 | 地址 | | | 统一社会信用代码 | | | | | | | 联系人 | | 联系方式 |
| 海城军刚耐火材料有限公司（（原海城市军刚中档镁砂有限公司） | 海城市牌楼镇 | | | 91210381241602475F | | | | | | |  | |  |
| 退出产能情况 | | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | | | 主要产品 | | 核定产能 | | | 用于本项目置换产能 | | 置换比例 | | 关停、拆除时间 |
| 轻烧反射窑 | 长：6m宽：6m高：8m，14座 | | | 轻烧氧化镁 | | 15.4万吨 | | | 15.4万吨 | | 1.4：1 | | 2025年6月退出4座，2025年12月退出10座 |