产能置换方案（容缺办理用）

海城市峰驰耐火材料有限公司年产10.5万吨轻烧氧化镁悬浮炉项目产能置换方案如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  |  | | 单位：万吨/年 | | | | | |
| 建设项目情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | | 建设地址 | 统一社会信用代码 | 主体设备（生产线）名称 | | 规格型号  及数量 | 主要产品 | | 设计  产能 | 开工时间 | | 投产  时间 | |
| 海城市峰驰耐火材料 有限公司 | | | 海城市马风镇 | 91210381241590478D | 悬浮炉 | | 单炉燃料供热量42000-58400 万千卡/日/1座 | 轻烧氧化镁 | | 10.5万吨 | 2025年8月 | | 2026年6月 | |
| 退出产能情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目1 | | 企业情况 | | 企业名称 | 地址 | | 统一社会信用代码 | | | | | 联系人 | | 联系方式 |
| 海城市峰驰耐火材料有限公司 | 海城市马风镇 | | 91210381241590478D | | | | |  | |  |
| 退出产能情况 | | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | | 主要产品 | 核定产能 | | 用于本项目置换产能 | | 置换比例 | | 关停、拆除时间 |
| 轻烧反射窑 | 长5.5m;宽5.5m; 高度7m;数量8座 | | 轻烧氧化镁 | 7.2万吨 | | 7.2万吨 | | 1.4:1 | | 2025年6月3座 2025年12月5座 |
| 轻烧反射窑 | 长5m; 宽5m; 高度7m;数量4座 | | 轻烧氧化镁 | 3万吨 | | 3万吨 | | 1.4:1 | | 2025年6月4座 |
| 项目2 | | 企业情况 | | 企业名称 | 地址 | | 统一社会信用代码 | | | | | 联系人 | | 联系方式 |
| 海城三星矿业有限公司 | 海城市马风镇 | | 91210381797666132L | | | | |  | |  |
| 退出产能情况 | | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 | | 主要产品 | 核定产能 | | 用于本项目置换产能 | | 置换比例 | | 关停、拆除时间 |
| 轻烧反射窑 | 长5m;宽5m; 高度6m;数量6座 | | 轻烧氧化镁 | 4.5万吨 | | 4.5万吨 | | 1.4:1 | | 2025年6月2座 2025年12月4座 |